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Materials List-Minimost





Plywood


2 ¼”x 4x 8 fir Ext. AB or AC  bottom planks, decks


1 3/8” x 14” x 60” Fir Ext. AB or AC plywood Transom





Lumber


1-(2x6) 15” Fir Transom knee


1-(2x4) x 10’ Fir keelson, chines, stem


1-(1x6) x 10’ Fir frame members, clamps


2 (1x4) x 10’ Fir transom frame, bottom stringers, carlines, deck batten, anti-skid rails.





Fastenings


4 #12 x 2-1/2” FH woodscrews


12 #8 x 1-3/4” FH woodscrews


24 #8 x 1” FH woodscrews


1 lb. 1” Maze ringed nails 12 1-1/2” wire nails 1lb. Weldwood plastic-resin glue powder








